
[image: image1.wmf]         SONATA Душевое ограждение
Инструкция по установке
Ⅰ、Необходимый инструмент：：                                                  
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Ⅱ、Комплектация：
1. Ручки 1 набор (2шт),    
2. M5×30 Саморез 6/ M4×35 Саморез 8,    
3. дюбель 6,  

4. неподвижное стекло 2,         
5. M4×12 Саморез 6，          
6. Верхний и нижний ролик 8,      

7. Верхняя и нижняя дуга 2,      
8. Магнитный уплотнитель 2,       
9. Подвижное стекло (дверь) 2,   

10. Вертикальный уплотнитель 4,               
11. уплотнитель 2,               
    12. вертикальный профиль 2,           

13. пристенный вертикальный профиль 2   
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Ⅳ、Пожалуйста проверьте комплектацию ограждения перед установкой, если у Вас возникли вопросы по установке или комплектации, пожалуйста свяжитесь с нашим сервисом, или дилером, Вам незамедлительно помогут!
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1. Ⅴ、Процесс установки:  
1.   поместите пристенные профили к стене (установите в соответствии с размером стекла двери), отрегулируйте профиль перпендикулярно с помощью уровня. Затем с помощью дрели ф6-8мм сделайте отверстия и вставить дюбели в стену. Закрутите профиль с помощью самореза M5x30 (picture 2)
2. Поместите вертикальный профиль на сторону неподвижного стекла, установите нижнюю и верхнюю дуги и вкрутите вертикальный профиль M4x30 саморезом (также другую сторону). Затем сделайте отверстия на обоих профилях  саморезом 3.2. Вкрутите декоративную крышечку (picture 3) саморезом M4x12 и вставьте уплотнитель в вертикальный профиль  (пов-ть должна быть ровная) 
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2. Устанавливая нижний и верхний ролики для подвижной двери (две стеклянные двери должны быть одинаковые), вставьте вертикальный уплотнитель и магнитный уплотнитель на боковую дверь и установите ручку. Вставьте подвижное стекло (дверь) в дуги нажимая на нижние ролики слегка, закрепите высоту роликов до тех пор, пока стекло плотно не будет установлено (picture 4)     
4. после установки, со всех сторон дверь должна быть засиликонена.  

5. Пожалуйста, промойте раму нейтральным чистящим средством через 8 часов. 
Ⅵ、Прокатите дверцы слегка, не царапая раму твердыми и острыми материалами во избежание нанесения дефекта изделию.           
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